**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области**

Местоположение:г.Актобе Авиагородок 14в

**Ежедневный гидрологический бюллетень №4**

**ОЯ:В результате подъёма реки вышли из берегов. Гидрологические посты (сваи и репера) полностью в воде, доступа к постам нет!**

Сведения о состоянии водных объектов Актюбинской области по данным гидрологического мониторинг на государственной сети наблюдений по состоянию на 08:00 час. 4 апреля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень****воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 458 | -1 |  | чисто |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **1052** | 991 | +6 |  | чисто |
| **озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 918 | +14 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 417 | -69 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Бестамак** | **700** | 430 | -70 | 238\* | чисто |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 423 | 0 |  | чисто |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 704 | +3 |  | чисто |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** | 330 | -35 |  | чисто |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 382 | -23 |  | чисто |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 495 | +34 | 595 | чисто |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 491 | +10 | 292 | чисто |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 382 | +21 | 64.1 | чисто |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 384 | +21 |  | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 678 | 0 |  | чисто |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 675 | -19 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 429 | -7 |  | чисто |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 368 | +27 | 142 | чисто |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 341 | -2 |  | чисто |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 883 | -53 |  | чисто |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 651 | -7 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 926 | -7 |  | **чисто** |
| **Р.Жаман Карагала-с.Каргалинское** |  | 280 | -20 |  | чисто |

\*р.Илек-гп Бестамак расход измеряется в створе поста с моста, приток ниже поста не учитывается.

 **Сведения об водохранилищах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название** | **НПУ** | **Фактические данные** |
| **Уровень****воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Уровень****воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Приток, м3/с** | **Сброс,****м3/с** |
| Актюбинское водохранилище | 230.30 | 245,0 | 229.24 | 224.20 | 332.0 | 350.0 |
| Каргалинское водохранилище | 306.40 | 280,0 | 302.11 | 225.30 | 544.0 | 200.0 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7,50 | 231.50 | 7.50 | 30 | 30 |

**Примечание: данные по водохранилищам на 6:00 часов**

**Директор филиала А.А.Саймова**

Исп.:Инженер-гидролог Станкевич Г.М.Тел.: 8 (7132)22-85-71