**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Западно-Казахстанской области**

**г. Уральск, ул. Жангир хана 61/1**

**Ежедневный гидрологический бюллетень №53**

Сведения о состоянии водных объектов Западно - Казахстанской области по данным гидрологического мониторинга на государственной сети наблюдений по состоянию на 8 час. 22 апреля 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень****воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Урал – с.Январцево** | **1250** | 900 | -2 | 2940 | Чисто |
| **р.Урал – г.Уральск**  | **850** | 862 | +10 |  | Чисто |
| **р.Урал – c.Кушум** | **850** | 851 | +18 | 2677 | Чисто |
| **р.Урал – c.Тайпак** | **850** | 521 | +7 | 1191 | Чисто |
| **канал Кушум- с.Кушум** | **800** | 823 | -1 | 117 | Чисто |
| **р.Илек – с.Чилик (Шыңғырлау)** | **750** | 756 | -4 | 409 | Чисто |
| **р.Шаган – с. Чувашинское** | **1280-1300** | 740 | +9 | 15.8 | Чисто |
| **р.Деркул – с.Таскала** | **520** | 274 | 0 |  | Чисто |
| **р.Деркул – с.Белес** | **600-650** | 235 | -2 |  | Чисто |
| **р.Утва – с. Лубенка (Ақшат)** | **540** | 304 | 0 | 0.049 | Чисто |
| **р.Утва – с. Кентубек** | **700** | 348 | -3 | 3.46 | Чисто |
| **Р.Чижа 1 – с.Чижа 1** | **646** | 308 | 0 |  | Чисто |
| **р.Чижа 2 – с.Чижа 2** | **780** | 502 | 0 |  | Чисто |
| **р.Куперанкаты – с.Алгабас** | **945** | 184 | -1 |  | Чисто |
| **р.Шидерты – с.Аралтобе** | **960** | 230 | -1 |  | Чисто |
| **р.Оленты– с.Жымпиты**  | **490-520** | 163 | -1 |  | Чисто |
| **р.Бол. Узень – с.Кайынды** | **1700** | 517 | +1 | 13.2 | Чисто |
| **р.Бол. Узень– с.Жалпактал** | **790-820** | 615 | +1 | 12.8 | Чисто |
| **р.Мал. Узень – с.Бостандык** | **600** | 311 | +9 |  | Чисто |
| **р.Мал. Узень – с.Кошанколь**  | **1200-1300** | 465 | -1 |  | Чисто |
| **р.Быковка– с.Чеботарево (Құрманғазы)** | **810** | 730 | -4 |  | Чисто |
| **р.Рубежка – с.Рубежинское** | **1000** | 944 | -2 |  | Чисто |

**Директор филиала Шапанов Т.К.**

Составила: инженер гидролог Супалдьярова А.С.

**Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Қазгидромет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы**

**Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 61/1**

**№53 Күнделікті гидрологиялық бюллетень**

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Батыс Қазақстан облысы су нысандарының 2024 жылғы 22 сәуірдегі сағат 8-гі жай-күйі туралы мәліметтер.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гидрологиялық бекеттердің атауы** | **Судың шектік деңгейі, см** | **Су дең-гейі,см** | **Су деңгейі-нің тәулік ішінде өзгеруі,****± см** | **Су шығыны, м³/сек** | **Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см** |
| **Жайық өз. – Январцево ауылы** | **1250** | 900 | -2 | 2940 | Мұздан тазарды |
| **Жайық өз. – Орал қаласы** | **850** | 862 | +10 |  | Мұздан тазарды |
| **Жайық өз. - Көшім ауылы** | **850** | 851 | +18 | 2677 | Мұздан тазарды |
| **Жайық өз. – Тайпақ ауылы** | **850** | 521 | +7 | 1191 | Мұздан тазарды |
| **канал өз. - Көшім ауылы** | **800** | 823 | -1 | 117 | Мұздан тазарды |
| **Елек өз. – Шілік ауылы (Шыңғырлау)** | **750** | 756 | -4 | 409 | Мұздан тазарды |
| **Шаған өз. – Чувашинское ауылы** | **1280-1300** | 740 | +9 | 15.8 | Мұздан тазарды |
| **Деркөл өз. – Таскала ауылы** | **520** | 274 | 0 |  | Мұздан тазарды |
| **Деркөл өз. – Белес ауылы** | **600-650** | 235 | -2 |  | Мұздан тазарды |
| **Утва өз. – Лубенка ауылы (Ақшат)** | **540** | 304 | 0 | 0.049 | Мұздан тазарды |
| **Утва өз. – Кентубек ауылы** | **700** | 348 | -3 | 3.46 | Мұздан тазарды |
| **1- Шежін өз. – 1-Шежін ауылы** | **646** | 308 | 0 |  | Мұздан тазарды |
| **2- Шежін өз. – 2-Шежін ауылы** | **780** | 502 | 0 |  | Мұздан тазарды |
| **Көпіраңкаты өз. – Алгабас ауылы** | **945** | 184 | -1 |  | Мұздан тазарды |
| **Шідерті өз. – Аралтөбе ауылы** | **960** | 230 | -1 |  | Мұздан тазарды |
| **Өлеңті өз. – Жымпиты ауылы** | **490-520** | 163 | -1 |  | Мұздан тазарды |
| **Қараөзен өз. – Қайыңды ауылы** | **1700** | 517 | +1 | 13.2 | Мұздан тазарды |
| **Қараөзен өз. –Жалпақтал ауылы** | **790-820** | 615 | +1 | 12.8 | Мұздан тазарды |
| **Сарыөзен өз. – Бостандық ауылы** | **600** | 311 | +9 |  | Мұздан тазарды |
| **Сарыөзен өз.– Қошанкөл ауылы** | **1200-1300** | 465 | -1 |  | Мұздан тазарды |
| **Быковка өз. – Чеботарево ауылы (Құрманғазы)** | **810** | 730 | -4 |  | Мұздан тазарды |
| **Рубежка өз. – Рубежинское ауылы** | **1000** | 944 | -2 |  | Мұздан тазарды |

**Филиал директоры Шапанов Т.К.**

Орындаған: инженер гидролог Супалдьярова А.С. Тел.: 8 (7112) 52-20-21