**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области**



Местоположение:г.Актобе Авиагородок 14в

**Ежедневный гидрологический бюллетень №27**

Сведения о состоянии водных объектов Актюбинской области по данным гидрологического мониторинг на государственной сети наблюдений по состоянию на 8 час. 27 марта 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень**  **воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 313 | +62 |  | Вода на льду |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **1052** | 977 | +56 |  | чисто |
| **озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 911 | +28 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** |  |  |  | В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДЪЁМА РЕКА ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ(СВАИ И  РЕПЕР)ПОЛНОСТЬЮ В ВОДЕ, ДОСТУПА К ПОСТУ НЕТ!ПОДЪЁМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. |
| **р.Илек-с.Бестамак** | **700** | 323 | +192 |  | Вода на льду |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** |  |  |  | В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДЪЁМА РЕКА ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ(СВАИ И  РЕПЕР)ПОЛНОСТЬЮ В ВОДЕ, ДОСТУПА К ПОСТУ НЕТ!ПОДЪЁМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 449 | +121 |  | Вода на льду |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** |  |  |  | В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДЪЁМА РЕКА ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ(СВАИ И  РЕПЕР)ПОЛНОСТЬЮ В ВОДЕ, ДОСТУПА К ПОСТУ НЕТ!ПОДЪЁМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 297 | +89 |  | Вода на льду |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 128 | +21 |  | Вода на льду |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** | 247 | +5 |  | Вода на льду |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 305 | +248 |  | Редкий ледоход |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 164 | +11 |  | Вода на льду |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 387 | +72 |  | Ледяной покров с полыньей |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 594 | +241 |  | Вода течет поверх льда |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 680 | +292 |  | ледоход |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 640 | +47 |  | чисто |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 114 | -3 |  | Вода на льду |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** |  |  |  | В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДЪЁМА РЕКА ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ(СВАИ И  РЕПЕР)ПОЛНОСТЬЮ В ВОДЕ, ДОСТУПА К ПОСТУ НЕТ!ПОДЪЁМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 348 | +9 |  | чисто |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 1081 | +215 |  | Вода течет поверх льда |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** |  |  |  | В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДЪЁМА РЕКА ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСТ(СВАИ И  РЕПЕР)ПОЛНОСТЬЮ В ВОДЕ, ДОСТУПА К ПОСТУ НЕТ!ПОДЪЁМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 457 | +269 |  | Вода течет поверх льда |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 840 | +91 |  | Лед подняло |
| **Р.Жаман Карагала-с.Каргалинское** |  | 100 | 0 |  | Ледяной покров с промоиной |

**Сведения об водохранилищах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **НПУ** | | **Фактические данные** | | | |
| **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Приток, м3/с** | **Сброс,**  **м3/с** |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245,0 | 226.63 | 139.60 | 0.0 | 0.5 |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280,0 | 299.21 | 148.12 | 0.0 | 0.3 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7,5 | 229.90 | 3.64 | 0.0 | - |

**Директор филиала А.А. Саймова**

Исп.:Инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71