**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области**

Местоположение:г.Актобе Авиагородок 14в

**Ежедневный гидрологический бюллетень №1**

**ОЯ:В результате подъёма реки вышли из берегов. Гидрологические посты (сваи и репера) полностью в воде, доступа к постам нет! Подъём продолжается.**

Сведения о состоянии водных объектов Актюбинской области по данным гидрологического мониторинг на государственной сети наблюдений по состоянию на 08:00 час. 1 апреля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень****воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 471 |  |  | **чисто** |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **1052** | 991 | -10 |  | чисто |
| **озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 878 | +10 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 417 | +55 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Бестамак** | **700** | 374 | +6 | 202\* | чисто |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 476 | +18 |  | чисто |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 687 | -47 |  | чисто |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** | 313 | +3 |  | чисто |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 376 | +5 |  | Вода течет поверх льда |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 411 | -167 | 341 | **чисто** |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 348 | +37 | 185 | чисто |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 268 | +15 |  | Вода на льду |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 353 | +5 |  | Остаточные забереги |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 668 | -24 |  | чисто |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 620 | +22 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 413 | 0 |  | чисто |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 194 | +37 |  | Вода на льду |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 343 | +3 |  | чисто |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 946 | +39 |  | чисто |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 689 |  |  | чисто |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 992 |  |  | **чисто** |
| **Р.Жаман Карагала-с.Каргалинское** |  | 140 | -10 |  | чисто |

*Примечание*:р.Илек-гп Бестамак расход измеряется в створе поста с моста, приток ниже поста не учитывается.

**Сведения об водохранилищах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название** | **НПУ** | **Фактические данные** |
| **Уровень****воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Уровень****воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Приток, м3/с** | **Сброс,****м3/с** |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245,0 | 226.63 | 210.34 | 324.0 | 300.0 |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280,0 | 299.21 | 161.33 | 56.0 | 0.3 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7,5 | 229.90 | 7.50 | 10 | 10 |

**Примечание: данные по водохранилищам на 8:00 часов**

**Директор филиала А.А.Саймова**

Исп.:Инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71