**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области**

Местоположение:г.Актобе Авиагородок 14в

**Ежедневный гидрологический бюллетень №2**

**ОЯ:В результате подъёма реки вышли из берегов. Гидрологические посты (сваи и репера) полностью в воде, доступа к постам нет!**

Сведения о состоянии водных объектов Актюбинской области по данным гидрологического мониторинг на государственной сети наблюдений по состоянию на 08:00 час. 2 апреля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень****воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 459 | -12 |  | чисто |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **1052** | 987 | -4 |  | чисто |
| **озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 888 | +10 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 498 | +81 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Бестамак** | **700** | 434 | +60 | 281\* | чисто |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 446 | -30 |  | чисто |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 672 | -15 |  | чисто |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** | 315 | +2 |  | чисто |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 393 | +17 |  | Таточные забереги |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 420 | +9 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 333 | -15 |  | чисто |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 323 | +55 |  | Вода течет поверх льда |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 358 | +5 |  | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 670 | +2 |  | чисто |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 688 | +68 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 488 | +47 |  | чисто |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 240 | +46 |  | Вода течет поверх льда |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 343 | 0 |  | чисто |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 925 | -21 |  | чисто |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** |  |  |  | **ОЯ** |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 668 | -21 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 954 | -38 |  | **чисто** |
| **Р.Жаман Карагала-с.Каргалинское** |  | 160 | +20 |  | чисто |

**Примечание:**р.Илек-гп Бестамак расход измеряется в створе поста с моста, приток ниже поста не учитывается.

**Сведения об водохранилищах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название** | **НПУ** | **Фактические данные** |
| **Уровень****воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Уровень****воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Приток, м3/с** | **Сброс,****м3/с** |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245,0 | 226.63 | 213.45 | 396.0 | 300.0 |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280,0 | 299.21 | 167.22 | 74.0 | 0.3 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7,5 | 229.90 | 7.50 | 16 | 16 |

**Примечание: данные по водохранилищам на 8:00 часов**

**Директор филиала А.А.Саймова**

Исп.:Инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71