**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области**



Местоположение:г.Актобе Авиагородок 14в

**Ежедневный гидрологический бюллетень №5**

**ОЯ: В результате подъёма река вышла из берегов. Гидрологический пост (сваи и репера) полностью в воде, доступа к посту нет!**

Сведения о состоянии водных объектов Актюбинской области по данным гидрологического мониторинг на государственной сети наблюдений по состоянию на 8 час. 5 апреля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень**  **воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 457 | -1 |  | чисто |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **933** | 971 | -20 |  | чисто |
| **озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 919 | +1 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 356 | -61 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Бестамак** | **700** | 425 | -5 | 231\* | чисто |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 303 | -120 |  | чисто |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 724 | +20 |  | чисто |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** | 335 | +5 |  | чисто |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 348 | -34 |  | чисто |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 584 | +89 | 875 | чисто |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** |  |  |  | Чисто ОЯ |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 536 | +45 | 327 | чисто |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 393 | +11 | 68.8 | чисто |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 370 | -14 |  | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 634 | -44 |  | чисто |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 567 | -108 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 406 | -23 |  | чисто |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 386 | +18 | 154 | чисто |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** | 420 |  |  | чисто |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 341 | 0 |  | чисто |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 872 | -11 |  | чисто |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** | 454 |  |  | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 645 | -6 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 919 | -7 |  | чисто |
| **р.Жаман Карагала** |  | 330 | -20 |  |  |

\*р.Илек-гп Бестамак расход измеряется в створе поста с моста, приток ниже поста не учитывается.

**Сведения об водохранилищах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **НПУ** | | **Фактические данные** | | | |
| **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Приток, м3/с** | **Сброс,**  **м3/с** |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245,0 | 226.63 | 225.2 | 478.0 | 533.0 |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280,0 | 299.21 | 249.50 | 569,0 | 250,0 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7,5 | 229.90 | 7.5 | 10 | 10 |

**Примечание:** \*р.Илек-гп Бестамак расход измеряется в створе поста с моста, приток ниже поста не учитывается.

**Директор филиала А.А. Саймова**

Исп.:Инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71

**Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Қазгидромет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорнының Актөбе облысы бойынша филиалы**



Орналасқан орны: Ақтөбе қ, Авиагородок 14в

**№5 Күнделікті гидрологиялық бюллетень**

**ҚҚ: Судың көтерілу нәтижесінде өзендер жағалаудан шығып кетті. Гидрологиялық бекеттер (свай және реперлер)толығымен суда, бекеттерге байланыс жок!**

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Актөбе облысы су нысандарының 2024 жылғы 5 Сәуір сағат 8-гі жай-күйі туралы мәліметтер.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гидрологиялық бекеттердің атауы** | Судың шектік деңгейі, см | Су дең-гейі,см | Су деңгейі-нің тәулік ішінде өзгеруі,  ± см | Су шығыны, м³/сек | Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 457 | -1 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **933** | 971 | -20 |  | Мұздан тазарды |
| **Озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 919 | +1 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 356 | -61 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-Бестамак** | **700** | 425 | -5 | 231\* | Мұздан тазарды |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 303 | -120 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 724 | +20 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** | 335 | +5 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 348 | -34 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 584 | +89 | 875 | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** |  |  |  | **КҚ** Мұздан тазарды |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 536 | +45 | 327 | Мұздан тазарды |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 393 | +11 | 68.8 | Мұздан тазарды |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 370 | -14 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 634 | -44 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 657 | -108 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 406 | -23 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 386 | +18 | 154 | Мұздан тазарды |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** | 420 |  |  | Мұздан тазарды |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 341 | 0 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 872 | -11 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** | 454 |  |  | Мұздан тазарды |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 645 | -6 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 919 | -7 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Жаман Карагала** |  | 330 | -20 |  |  |

**Су қоймалары бойынша мәліметтер**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Қалыпты тірек деңгейі | | **Нақты деректер** | | | |
| Су деңгейі,  мБЖ | Көлем,  км3 | Су деңгейі,  мБЖ | Көлем,  км3 | Төгім,  м3/с | Нақты ағын,  м3/с |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245.00 | 226.63 | 225.20 | 478.0 | 533.0 |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280.00 | 299.21 | 249.50 | 569.0 | 250.0 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7.50 | 229.90 | 7.50 | 10 | 10 |

**Филиал директоры А.А.Саймова**

Исп.:инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71