**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области**



Местоположение:г.Актобе Авиагородок 14в

**Ежедневный гидрологический бюллетень №6**

**ОЯ: В результате подъёма река вышла из берегов. Гидрологический пост (сваи и репера) полностью в воде, доступа к посту нет!**

Сведения о состоянии водных объектов Актюбинской области по данным гидрологического мониторинг на государственной сети наблюдений по состоянию на 08:00 час. 6 апреля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень**  **воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 456 | -1 |  | чисто |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **933** | 919 | -52 |  | чисто |
| **озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 916 | -3 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 315 | -41 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Бестамак** | **700** | 400 | -25 | 245\* | чисто |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 261 | -42 |  | чисто |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 729 | +5 |  | чисто |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** |  |  |  | Чисто ОЯ |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 333 | -15 |  | Чисто |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 532 | -52 | 701 | чисто |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** |  |  |  | Чисто ОЯ |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 539 | +3 | 329 | чисто |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 382 | -11 | 62.2 | чисто |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 360 | -10 |  | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 585 | -49 |  | чисто |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 554 | -13 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 391 | -15 |  | чисто |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 337 | -49 | 123 | чисто |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** | 410 | -10 |  | чисто |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 341 | 0 |  | чисто |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 850 | -22 |  | чисто |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** | 507 | +53 |  | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 641 | -4 |  | чисто |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 893 | -26 |  | чисто |

\*р.Илек-гп Бестамак расход измеряется в створе поста с моста, приток ниже поста не учитывается.

**Сведения об водохранилищах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **НПУ** | | **Фактические данные** | | | |
| **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Приток, м3/с** | **Сброс,**  **м3/с** |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245,0 | 226.63 | 232.50 | 408.0 | 350.0 |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280,0 | 299.21 | 267.60 | 545,0 | 300,0 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7,5 | 229.90 | 7.5 | 10 | 10 |

**Примечание: данные по водохранилищам на 06:00 часов**

**Директор филиала А.А. Саймова**

Исп.:Инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71

**Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Қазгидромет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорнының Актөбе облысы бойынша филиалы**



Орналасқан орны: Ақтөбе қ, Авиагородок 14в

**№6 Күнделікті гидрологиялық бюллетень**

**ҚҚ: Судың көтерілу нәтижесінде өзендер жағалаудан шығып кетті. Гидрологиялық бекеттер (свай және реперлер)толығымен суда, бекеттерге байланыс жок!**

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Актөбе облысы су нысандарының 2024 жылғы 6 Сәуір сағат 8-гі жай-күйі туралы мәліметтер.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гидрологиялық бекеттердің атауы** | Судың шектік деңгейі, см | Су дең-гейі,см | Су деңгейі-нің тәулік ішінде өзгеруі,  ± см | Су шығыны, м³/сек | Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 456 | -1 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **933** | 919 | -52 |  | Мұздан тазарды |
| **Озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 916 | -3 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 315 | -41 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-Бестамак** | **700** | 400 | -25 | 245\* | Мұздан тазарды |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 261 | -42 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 729 | +5 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** |  |  |  | Мұздан тазарды |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 333 | -15 |  | **КҚ** Мұздан тазарды |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 532 | -52 | 701 | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** |  |  |  | **КҚ** Мұздан тазарды |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 539 | +3 | 329 | Мұздан тазарды |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 382 | -11 | 62.2 | Мұздан тазарды |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 360 | -10 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 585 | -49 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 554 | -13 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 391 | -15 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 337 | -49 | 123 | Мұздан тазарды |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** | 410 | -10 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 341 | 0 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 850 | -22 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** | 507 | +53 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 644 | -4 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 893 | -26 |  | Мұздан тазарды |

\*Елек ө. Бестамақ гидробекетінде су өтімі бекеттің жармасында көпірден өлшенеді, бекеттің төменгі ағын есепке алынбайды

**Су қоймалары бойынша мәліметтер**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Қалыпты тірек деңгейі | | **Нақты деректер** | | | |
| Су деңгейі,  мБЖ | Көлем,  км3 | Су деңгейі,  мБЖ | Көлем,  км3 | Төгім,  м3/с | Нақты ағын,  м3/с |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245.00 | 226.63 | 232.50 | 408.0 | 350.0 |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280.00 | 299.21 | 267.60 | 545.0 | 300.0 |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7.50 | 229.90 | 7.50 | 10 | 10 |

**Ескерту:** Су қоймалары бойынша 6:00 деректері

**Филиал директоры А.А.Саймова**

Исп.:инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71