** Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области**

Местоположение:г.Актобе Авиагородок 14в

**Ежедневный гидрологический бюллетень №26**

Сведения о состоянии водных объектов Актюбинской области по данным гидрологического мониторинг на государственной сети наблюдений по состоянию на 08:00 час. 26 апреля 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название гидрологического поста** | **Опасный уровень**  **воды, см** | **Уровень воды, см** | **Изменение уровня воды за сутки, ±см** | **Расход воды, м³/сек** | **Состояние водного объекта** |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 325 | -7 |  | чисто |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **933** | 618 | 0 | 39.4 | чисто |
| **озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 914 | +1 |  | чисто |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 171 | -2 | 3.28 | чисто |
| **р.Илек-с.Бестамак** | **700** | 391 | 0 |  | чисто |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 166 | 0 | 0.58 | чисто |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 393 | 0 | 32.8 | чисто |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** | 237 | 0 | 1.86 | Чисто |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 243 | -2 | 3.38 | Чисто |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 220 | +1 | 30.5 | чисто |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** | 434 | -26 | 95.4 | Чисто |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 146 | -44 | 17.2 | чисто |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 197 | 0 | 0.98 | чисто |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 302 | 0 | 0.26 | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 313 | -1 | 18.9 | чисто |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 341 | 0 | 4.63 | чисто |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 337 | 0 | 8.64 | чисто |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 83 | -1 | 2.84 | чисто |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** | 140 | -22 | 5.84 | чисто |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 215 | -3 | 17.9 | чисто |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 788 | -2 | 2.89 | чисто |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** | 293 | -1 | 4.97 | чисто |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 355 | +5 | 21.9 | чисто |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 656 | -2 | 77.1 | чисто |

\*р.Илек-гп Бестамак расход измеряется в створе поста с моста, приток ниже поста не учитывается.

**Сведения об водохранилищах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **НПУ** | | **Фактические данные** | | | |
| **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Уровень**  **воды, м БС** | **Объем, млн. м3** | **Приток, м3/с** | **Сброс,**  **м3/с** |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245,0 | 226.63 |  |  |  |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280,0 | 299.21 |  |  |  |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7,5 | 229.90 |  |  |  |

**Примечание:**

**Директор филиала А.А. Саймова**

Исп.:Инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71

**Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Қазгидромет» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорнының Актөбе облысы бойынша филиалы**



Орналасқан орны: Ақтөбе қ, Авиагородок 14в

**№26 Күнделікті гидрологиялық бюллетень**

Мемлекеттік бақылау желісіндегі гидрологиялық мониторинг деректері бойынша Актөбе облысы су нысандарының 2024 жылғы 26 Сәуір сағат 08-гі жай-күйі туралы мәліметтер.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гидрологиялық бекеттердің атауы** | Судың шектік деңгейі, см | Су дең-гейі,см | Су деңгейі-нің тәулік ішінде өзгеруі,  ± см | Су шығыны, м³/сек | Мұз жағдайы және мұздың қалыңдығы, см |
| **р.Иргиз-с.Карабутак** | **480** | 325 | -7 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Иргиз-с.Шенбертал** | **933** | 618 | 0 | 39.4 | Мұздан тазарды |
| **Озеро Шалкар-г.Шалкар** | **1000** | 914 | +1 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-с.Тамды** | **800** | 171 | -2 | 3.28 | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-Бестамак** | **700** | 391 | 0 |  | Мұздан тазарды |
| **р.Шийли-с.Кумсай** | **600** | 166 | 0 | 0.58 | Мұздан тазарды |
| **р.Орь-с.Бугетсай** | **628** | 393 | 0 | 32.8 | Мұздан тазарды |
| **р.Тамды-с.Бескоспа** | **600** | 237 | 0 | 1.86 | Мұздан тазарды |
| **р.Урта-Буртя-с.Дмитриевка** | **700** | 243 | -2 | 3.38 | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-г.Актобе** | **493** | 220 | +1 | 30.5 | Мұздан тазарды |
| **р.Илек-с.Целинное** | **600** | 434 | -26 | 95.4 | Мұздан тазарды |
| **р.Карагала-с.Каргалинское** | **547** | 146 | -44 | 17.2 | Мұздан тазарды |
| **р.Косестек-с.Косестек** | **530** | 197 | 0 | 0.98 | Мұздан тазарды |
| **р.Актасты-с.Белогорский** | **800** | 302 | 0 | 0.26 | Мұздан тазарды |
| **р.Большая Кобда-с.Кобда** | **660** | 313 | -1 | 18.9 | Мұздан тазарды |
| **р.Карахобда-с.Альпайсай** | **760** | 341 | 0 | 4.63 | Мұздан тазарды |
| **р.Уил-с.Алтыкарасу** | **650** | 337 | 0 | 8.64 | Мұздан тазарды |
| **р.Кокпекты-с.Тассай** | **500** | 83 | -1 | 2.84 | Мұздан тазарды |
| **р.Эмба-с.Жагабулак** | **600** | 140 | -22 | 5.84 | Мұздан тазарды |
| **р.Эмба-с.Сага** | **500** | 215 | -3 | 17.9 | Мұздан тазарды |
| **р.Темир-с.Сагашили** | **1017** | 788 | -2 | 2.89 | Мұздан тазарды |
| **р.Темир-гп Ленинский** | **623** | 293 | -1 | 4.97 | Мұздан тазарды |
| **р.Большая Кобда-с.Когалы** | **700** | 355 | +5 | 21.9 | Мұздан тазарды |
| **р.Уил-с.Уил** | **995** | 656 | -2 | 77.1 | Мұздан тазарды |

\*Елек ө. Бестамақ гидробекетінде су өтіма бекеттің жармасында көпірден өлшенеді, бекеттің төменгі ағын есепке алынбайды

**Су қоймалары бойынша мәліметтер**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Қалыпты тірек деңгейі | | **Нақты деректер** | | | |
| Су деңгейі,  мБЖ | Көлем,  км3 | Су деңгейі,  мБЖ | Көлем,  км3 | Төгім,  м3/с | Нақты ағын,  м3/с |
| Актюбинское водохранилище | 230.00 | 245.00 | 226.63 |  |  |  |
| Каргалинское водохранилище | 304.80 | 280.00 | 299.21 |  |  |  |
| Саздинское водохранилище | 231.50 | 7.50 | 229.90 |  |  |  |

**Ескерту:**

**Филиал директоры А.А.Саймова**

Исп.:инженер-гидролог Станкевич Г.М.

Тел.: 8 (7132)22-85-71